Bei VTP Version 3 konnten VLANs nicht mehr gelöscht werden (auch auf dem VTP server). Folgende Fehlermeldung:

VTP VLAN configuration not allowed when device is not the primary server for vlan database.

Wichtig war auch das Setzen eines vtp passwords, da ansonsten immer folgende Fehlermeldung erschien:

\*\*\* MD5 digest checksum mismatch on trunk: Fa0/xx \*\*\*

Bei port security sticky learning ist der default wert für die maximale Anzahl der erlaubten MAC Adressen pro Port 1. Deshalb wird folgender Command auch nicht explizit in show run angezeigt:

Switchport port-security maximum 1